ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

РАБИТИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 апреля 2018 г. № 51а

Об утверждении нормативов финансовых

затрат на капитальный ремонт, ремонт,

содержание автомобильных дорог

местного значения и правил расчета

размера ассигнований местного бюджета на указанные цели

В соответствии с Федеральными законами: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, руководствуясь Уставом Рабитицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить нормативы денежных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения на 2018 год V категории в размере:

425,0 тыс. рублей/км - на содержание;

0,0 тыс. рублей/км - на ремонт;

287,8 тыс. рублей/км - на капитальный ремонт.

2.Утвердить прилагаемые [Правила](file:///E:\диск%20д\Юхтин%20А.Е\Дороги\2016\Проверка%202016%20год\Нормативы%20затрат%20дороги.doc#Par47) расчета денежных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения при определении размера ассигнований из местного бюджета, предусматриваемых на эти цели.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Рабитицкого

сельского поселения А.Ю.Колосов

**ПРАВИЛА**

**РАСЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ, РЕМОНТ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА АССИГНОВАНИЙ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ПРЕДУСМАТРИВАЕМЫХ НА ЭТИ ЦЕЛИ**

1.Нормативы денежных затрат применяются для определения размера ассигнований из местного бюджета, предусматриваемых на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения (далее - автомобильные дороги муниципального значения) на 2018 год и последующие годы.

2. В зависимости от категории автомобильной дороги муниципального значения и индекса-дефлятора на соответствующий год применительно к каждой автомобильной дороге муниципального значения определяются следующие приведенные нормативы: Н прив. кап. рем., Н прив. рем., Н прив. сод., рассчитываемые по формуле:

Н прив. = Н x К деф. x К кат.,

где:

Н - установленный норматив денежных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального значения V категории;

К деф. - индекс-дефлятор изменения капитальных вложений (инвестиций), рекомендуемый Министерством экономического развития Российской Федерации для разработки первого этапа ежегодного прогноза;

К кат. - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог муниципального значения по соответствующим категориям согласно таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Категория автодорог | | | | |
|  | I | II | III | IV | V |
| Содержание дорог | 2,03 | 1,28 | 1,14 | 1,05 | 1 |
| Ремонт дорог | 2,91 | 1,52 | 1,46 | 1,37 | 1 |
| Капитальный ремонт дорог | 3,67 | 1,82 | 1,66 | 1,46 | 1 |

3.Определение размера ассигнований из местного бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог муниципального значения осуществляется по формулам:

А кап. рем. = Н прив. кап. рем. x L кап. рем.,

где:

А кап. рем. - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей);

Н прив. кап. рем. - приведенный норматив денежных затрат на работы по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км);

L кап. рем. - расчетная протяженность автомобильных дорог муниципального значения каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год планирования;

А рем. = Н прив. рем. x L рем.,

где:

А рем. - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей);

Н прив. рем. - приведенный норматив денежных затрат на работы по ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км);

L рем. - расчетная протяженность автомобильных дорог муниципального значения каждой категории, подлежащих ремонту на год планирования.

Общая потребность в ассигнованиях из местного бюджета на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог определяется как сумма ассигнований на выполнение работ по всем категориям автомобильных дорог.

4. Расчет размера ассигнований из местного бюджета на содержание автомобильных дорог муниципального значения осуществляется по формуле:

А сод. = Н прив. сод. x L,

где:

А сод. - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей);

Н прив. сод. - приведенный норматив денежных затрат на работы по содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км);

L - протяженность автомобильных дорог муниципального значения каждой категории на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение года, предшествующего планируемому.

Общая потребность ассигнований из местного бюджета на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог муниципального значения определяется как сумма ассигнований из местного бюджета на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог по всем категориям автомобильных дорог.

5. Суммарная годовая потребность в ассигнованиях из местного бюджета для выполнения комплекса дорожных работ на автомобильных дорогах муниципального значения определяется как сумма годовой потребности в финансировании всех видов работ по всем категориям дорог.

6. Протяженность автомобильных дорог муниципального значения каждой категории принимается по данным государственного статистического наблюдения по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом планируемого ввода в эксплуатацию автомобильных дорог по результатам их реконструкции и строительства в течение года, предшествующего планируемому периоду (расчетные протяженности округляются до километров).

7. Расчетная протяженность автомобильных дорог муниципального значения каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год планирования (L кап. рем.), определяется по формуле:

L кап. рем. = L / T кап. рем. - L рек.,

где:

L - протяженность автомобильных дорог муниципального значения каждой категории на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение года, предшествующего планируемому;

T кап. рем. - нормативный межремонтный срок по капитальному ремонту для дорог каждой категории (лет) согласно [таблице 2](#Par121);

L рек. - протяженность автомобильных дорог муниципального значения соответствующей категории, намеченных к реконструкции на год планирования (км/год).

8. Расчетная протяженность автомобильных дорог муниципального значения соответствующей категории, подлежащих ремонту на год планирования (L рем.), определяется по формуле:

L рем. = [L](#Par109) / T рем. - ([L рек](#Par111). + [L кап. рем](#Par104).),

где:

T рем. - нормативный межремонтный срок по ремонту для дорог каждой категории согласно таблице 2.

Таблица 2

Нормативные межремонтные сроки

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Категории дорог муниципального  значения | | | | |
|  | I | II | III | IV | V |
| Капитальный ремонт дорог | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 |
| Ремонт дорог | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 |